PROSEDUR MENGUKUR KADAR AIR MENGGUNAKAN ALAT MOUSTESTER PM-650

1. Menyiapkan alat pengukur kadar air Moustester PM-650
2. Menyiapkan takaran benih
3. Memasukkan benih ke dalam takaran

Cara kerja alat:

1. Menghidupkan alat pengukur dengan menekan tombol power
2. Tekan tombol “SELECT” kemudian masukkan kode dengan cara menekan tombol angka sesuai komoditas
3. Kode angka untuk masing-masing komoditas :
4. Kedelai dengan kode 43.
5. Kacang Tanah dengan kode 61.
6. Kacang Hijau dengan kode 55.
7. Setelah kode dimasukkan tekan tombol “MEA” dan tunggu sampai keluar gambar pada layar dan kemudian masukkan benih yang akan kita ukur
8. Setelah benih dimasukkan tunggu sampai keluar hasil pengujian